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Руководство по эксплуатации   
Льдогенератора MK-IMC
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Важно внимательно прочитать данную инструкцию и сохранить её для использования в будущем. 
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[image: ]ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электроприборов следует соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, а также травм людей или повреждения имущества. Перед первым запуском устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями.


ВНИМАНИЕ:ЛЕД НЕ  МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ В (ЛЬДОГЕНЕРЕТОРЕ) НОЧЬЮ, ЭТО НЕ ХОЛОДИЛЬНИК,
ЛЕД РАСТАЕТ И ПРЕВРАТИТСЯ В ВОДУ, КОТОРАЯ ВЫТЕЧЕТ ИЗ АППАРАТА.

1.   При подключении к водопроводу ВНИМАНИЕ: необходимо подключить машину к системе подачи питьевой воды;
2.   Аппарат предназначен для использования в быту и в аналогичных условиях, таких как:
(-кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих средах;)
-фермерские дома
-гостями отелей, мотелей и других объектов жилого типа;
-в сфере общественного питания и аналогичных отраслях.
3.  Устройство следует использовать в помещении, в хорошо вентилируемом месте, свободном от препятствий. Расстояние между четырьмя сторонами устройства и стеной должно составлять не менее 15 см.
4.  При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, а также травм людей или повреждения имущества. Перед использованием любого прибора внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями.
5.  Не используйте данный или любой другой прибор с поврежденным шнуром.
6.  Подключайте прибор только к розеткам с правильной полярностью. В ту же розетку не следует подключать другие электроприборы. Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.
7.   Не размещайте прибор и шнур питания рядом с легковоспламеняющимися материалами. Не накрывайте шнур. Не погружайте его в воду.
8.  Мы не рекомендуем использовать удлинитель, так как он может перегреться и стать причиной возгорания.
9.   Перед чисткой, ремонтом или техническим обслуживанием отключите льдогенератор от сети.
10. Соблюдайте осторожность и следите за детьми, когда прибор используется в их присутствии.
11. Не используйте льдогенератор на открытом воздухе. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и убедитесь, что между задней и боковыми сторонами устройства и стеной имеется зазор не менее 5 дюймов.
12. Не используйте в устройстве для приготовления льда никакие жидкости, кроме воды.
13. Не очищайте льдогенератор с помощью легковоспламеняющихся моющих средств. Испарения могут создать угрозу возгорания или взрыва.
14. Не опрокидывайте устройство.
15. Если зимой льдогенератор переносят с улицы в помещение, дайте ему несколько часов, чтобы он нагрелся до комнатной температуры, прежде чем подключать его к источнику питания.
16. Подключите прибор к отдельной, правильно установленной и заземлённой настенной розетке. Ни при каких
ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно выполнять подключение к электросети и/или заземление — эти работы должны выполняться сертифицированным электриком.
17.  Находящиеся внутри пенопластовые материалы являются горючими, поэтому прибор необходимо держать вдали от огня. 19.  Запрещается вытаскивать шнур, чтобы отключить вилку; необходимо вытаскивать именно саму вилку.

ВАЖНО: во избежание опасности, связанной с неустойчивостью, прибор необходимо устанавливать на ровную и плоскую поверхность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное устройство должно быть заземлено.
1) Предохранитель на печатной плате рассчитан на 15 А; его замена должна производиться техническим специалистом.
2)  Колебания напряжения не должны превышать ±10 % от номинального напряжения; в противном случае требуется стабилизатор напряжения.
ВАЖНО: во избежание опасности, связанной с неустойчивостью, устройство необходимо устанавливать на ровную и плоскую поверхность.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСПАКОВКА ЛЬДОГЕНЕРАТОРА
1.   Удалите все внешние и внутренние упаковочные материалы. Проверьте,  включены ли в комплект все перечисленные ниже аксессуары. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов. После распаковки устройства мы рекомендуем подождать 24 часа, прежде чем включать его.
2.Очистите внутреннюю часть теплой водой и мягкой тряпкой или воспользуйтесь функцией самоочистки.
3.   Выберите место для установки льдогенератора, где он будет защищен от прямых солнечных лучей и других источников тепла (например, плиты, печи, радиатора). Установите льдогенератор на ровную поверхность. Убедитесь, что между задней и боковыми сторонами льдогенератора и стеной оставлено не менее 5 дюймов свободного пространства.
4.  Подождите один час, чтобы хладагент устоялся, прежде чем подключить устройство к сети для первого запуска.
5.   Устройство необходимо установить так, чтобы к розетке был обеспечен доступ.




































ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА 
Подключите льдогенератор, руководствуясь приведенной ниже схемой.[image: ]

Подсоедините дренажную трубу и трубу для забора воды

Предупреждение:
1) Машину можно подключать только к источникам питьевой воды

2) Слив: выход сливной трубы должен находиться ниже, чем сливной патрубок на машине
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Слив.
Внимание: поскольку лёд во внутреннем резервуаре будет таять, перед использованием необходимо
подключена перед началом использования, а сливную трубу необходимо опустить в емкость или в канализацию.
Примечание: подсоедините один конец сливной трубы к машине, а другой — к ёмкости или канализации. Другой конец сливной трубы должен находиться ниже, чем
сливного отверстия машины.
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ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед первым использованием тщательно очистите льдогенератор.
Внешняя поверхность: внешнюю поверхность льдогенератора следует регулярно очищать с помощью мягкого моющего средства и тёплой воды. Всегда используйте мягкую ткань, чтобы не поцарапать и не повредить корпус.
(ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ: пожалуйста, воспользуйтесь следующей функцией самоочистки:)
1. Добавьте смесь воды и уксуса или лимонного сока (в соотношении 1:1)
2. Подключите   устройство к сети, нажмите   и   удерживайте   кнопку   CLEAN      в течение   примерно   3   секунд, затем отпустите. Устройство автоматически перейдет в режим самоочистки. Этот процесс занимает около 5–6 минут. По завершении программы самоочистки устройство автоматически выключится.
3. Лопасти вентилятора будут вращаться. В ходе этого процесса внутренние детали промываются несколько раз.
4. После завершения программы самоочистки отсоедините шнур питания и слейте воду, открутив сливную пробку сбоку. Установите сливную пробку на место.
5. Налейте в резервуар для воды свежую воду до отметки уровня воды.
6. Подключите прибор к сети и повторите процедуру самоочистки, выполнив шаги с 3 по 5. Это позволит смыть остатки уксуса/лимона.
7. После слива воды установите на место и затяните, затем снимите сливную крышку.
8. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхности чистой мягкой тканью.
ПРИМЕЧАНИЕ: настоятельно рекомендуется очистить прибор перед первым использованием или после длительного простоя.
9. Замена фильтра: снимите цилиндр фильтра с кронштейна, отсоедините трубку, как показано на рисунке в положениях A и B, затем подсоедините новый фильтр и закрепите его на кронштейне
[image: ]задней части льдогенератора.























ПРИМЕЧАНИЕ
                              [image: ]

1. Пластиковая панель: по мере увеличения объема производства кубиков льда пластиковая панель внутри машины (показанная выше) может прижиматься кубиками льда. Когда пластиковая панель прижимается, машина автоматически прекращает производство кубиков льда, и загорается индикатор «остановки». Пожалуйста, регулярно удаляйте кубики льда для продолжения производства льда. 
2. Сливная пробка: имеется сливная пробка (показана выше); вытащив сливную пробку, можно слить воду.










Управление панелью дисплея:
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ВКЛ/ВЫКЛ:
При нажатии кнопки «ON/OFF» в режиме ожидания устройство переходит в режим производства льда. При нажатии кнопки «ON/OFF» во время работы устройство останавливается и переходит в режим ожидания.
«+» И «-»:
Регулируйте время приготовления льда и время включения/выключения по расписанию; оба показателя отображаются на цифровом дисплее.
Примечание: во время процесса приготовления льда цифровой дисплей постоянно включен и отображает температуру окружающей среды; цифровой дисплей мигает, отображая время приготовления льда (в минутах), а переключатель «Appointment On» (Включение по расписанию) отображает время включения по расписанию (в часах).
«Timer/Clean»:
В режиме ожидания нажмите кнопку «Timer/Clean» и нажмите кнопки «+» и «-» для настройки времени включения машины по расписанию; в режиме работы нажмите кнопку «Timer/Clean» и нажмите кнопки «+»   «-» для   настройки времени выключения машины по расписанию.
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Timer/Clean» в течение 3 секунд — устройство начнёт процесс очистки: 8 минут работы и 3 минуты перерыва в течение 30 минут, цикл повторяется 3 раза. Чтобы выйти из режима в любой момент, нажмите кнопку «ON/OFF» или «Timer/Clean». (У частных клиентов функция назначения времени отсутствует)

Светодиод/размораживание: 
Если нажать кнопку быстро, индикатор загорится; если удерживать её нажатой на 3 секунды дольше, пока устройство 
изготовления льда, запускается процесс размораживания.

Описание основных функций платы управления

1.1 Функция приготовления льда
1.1.1 Режим ожидания:
Машина включена, машина выключена (режим ожидания), индикатор питания мигает, на цифровом дисплее отображается комнатная температура; отдельные модели имеют дополнительную функцию долива воды во время производства льда
ПРИМЕЧАНИЕ: пополнение резервуара происходит в режиме ожидания; когда уровень воды становится слишком низким (выключается датчик уровня), клапан открывается для пополнения воды; как только датчик уровня включается, электромагнитный клапан подачи воды   закрывается. Максимальное время пополнения составляет 6 минут.
1.1.2 Включение аппарата
Нажмите кнопку «ON/OFF» на панели управления, загорится индикатор «Power» (немигающий зеленый свет).
1. Проверьте уровень воды и долейте воду. Если воды недостаточно, откройте электромагнитный клапан подачи воды; индикатор «LackWater» (красный свет) будет постоянно гореть, если уровень воды не будет доведен до нормы в течение трех минут; после этого электромагнитный клапан подачи воды закроется, а индикатор «Power» загорится; каждые 30 минут клапан открывается на 3 минуты; если вода наполнится, машина начнет работать, а индикатор «LackWater» погаснет.
2. Индикатор «Icefull» будет гореть, когда резервуар для льда заполнен; машина будет производить лёд, если резервуар для льда не заполнен, а резервуар для воды полный.
Температура, фиксируемая датчиком температуры окружающей среды: время изготовления льда определяется в зависимости от температуры окружающей среды и корректируется при каждом цикле. Контроль с помощью магнитного выключателя: если он размыкается, это означает, что резервуар для льда заполнен, и загорается индикатор «Ice full»; если он замыкается, процесс изготовления льда может начаться.
Условия срабатывания: устройство начнет процесс размораживания после завершения процесса образования льда, когда магнитный выключатель останется в выключенном состоянии в течение 5S, что будет расценено как отключение и заполнение резервуара льдом.
Примечания:
1.  Для запуска процесса изготовления льда необходимо
a.  включения магнитного выключателя
b.  включения датчика уровня в резервуаре для воды
c.    Определение времени изготовления льда в соответствии с данными датчика температуры окружающей среды
2.  Условия для запуска насоса: резервуар заполнен водой, компрессор включен, начало цикла изготовления льда.   3.  Пополнение воды в резервуаре происходит во время размораживания, и воду можно доливать в любой момент этого периода, если её не хватает; при начале процесса размораживания вентилятор остановится, а индикатор «IceMaking» начнёт мигать.
1.1.3 Изготовление льда
Индикация процесса изготовления льда: в ходе процесса изготовления льда отображается накопленное время, а индикатор «IceMaking» горит.
1.1.4 Светодиод/Размораживание
Индикатор «IceMaking» мигает. По завершении процесса размораживания в зависимости от положения магнитного выключателя (включено или выключено) определяется, следует ли остановить или продолжить процесс приготовления льда.
Примечание: Работа соленоидного клапана пополнения запаса воды зависит от уровня воды; при недостатке воды пополнение происходит в любой момент в ходе процесса размораживания.
1.2 Функция автоматической очистки
В режиме ожидания нажмите кнопку «Timer» и удерживайте её более 3 секунд — запустится процесс автоматической очистки, загорится индикатор «Clean», компрессор и вентилятор не будут работать, включится реле уровня воды, насос начнёт работать, работая 8 минут и останавливаясь на 3 минуты; после трёх таких циклов процесс очистки завершится.
Во время процесса очистки индикатор «Clean» постоянно горит, когда насос работает, и  мигает в течение средних 3 минут ожидания. При запуске насоса должен   сработать датчик уровня воды; после остановки насоса можно долить воду в соответствии с показаниями датчика. При начале обратного отсчета цифры на дисплее начнут мигать. Устройство остановится
работу, когда цифры отсчитают от 30 до 0, и перейдёт в режим ожидания.
1.3  Функция настройки времени приготовления льда
Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы отобразить текущее время приготовления льда. Во время приготовления льда цифры на дисплее будут мигать, и время приготовления можно будет увеличить или уменьшить.
Время приготовления льда увеличивается или уменьшается по 1 минуте за каждый нажим кнопки; настройка времени действует для следующего цикла приготовления льда.
1.4  Функция отображения неисправностей
F1: превышение времени пополнения водой — застрял поплавок, из крана не поступает вода, неисправен впускной клапан или отсутствует питание на выходной схеме
F2: Контейнер для льда переполнен — контейнер переполнен или неисправен магнитный датчик
F3: неисправность датчика — короткое замыкание или обрыв цепи датчика
F4: 3-кратная неисправность системы противообледенительной обработки — слишком толстый слой льда или недостаток воды (только для механического поплавкового датчика)
Схема соединений
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Общий анализ неисправностей

	
Индикатор наполнения льдом
горит, а
не сработал
	Разъем испарителя            не
неправильно
	Установите разъем заново

	
	Датчик приближения не реагирует
	Замените датчик

	
	Разъем не вернулся в исходное положение
	Удалите лёд, чтобы разъём вернулся в исходное положение

	
Нормальное производство льда
	Остановите    каждые    4    циклов, и    процесс подачи льда продолжался в течение 5 мин
	
Датчик приближения нечувствителен, замените его

	В резервуаре нет воды
	Водяной бак не подключен
	Установите заглушку на место

	Вода перелилась через край резервуара
	
Используйте водопроводную воду в качестве источника воды
	Давление воды слишком высокое, поплавок не срабатывает. Отрегулируйте давление воды или замените поплавок на новый.

	
Вода в баке
	
Отсутствие воды или слабый поток
	Насос сильно забит, замените его или прочистите

	
	
	Распылительная трубка забита — прочистите её

	

Вода   , расход   и   , вода становится холодной
	Тонкий слой льда на испарителе
	Увеличьте время приготовления с помощью кнопки «+»

	
	На испарителе образовался очень плотный лёд
	Уменьшите время приготовления с помощью кнопки «-»

	
	Некоторое количество воды распыляется на лед
резервуара
	Отрегулируйте распылительную трубу

	
	Утечка воды с задней стороны резервуара
	Бак необходимо отрегулировать.

	


Поток воды есть, но вода не охлаждается
	Главная плата        не    подает питание на компрессор
	Заменить на новую основную плату

	
	Компрессор не работал
	Проверьте стартер, при необходимости замените его на новый

	
	Компрессор сильно нагрелся
	Замените

	
	Компрессор работает, но
подключенная медная труба не охлаждается
	
У компрессора утечка

	

Вентилятор не работает
	Проблема с конденсатором отсутствует
чувствителен
	Отсоедините датчик или замените его на новый

	
	Вентилятор заклинило
	Отрегулируйте вентилятор

	
	Вентилятор неисправен
	Замените вентилятор на новый

	Лёд заполнил резервуар
	Соединитель не вернулся в исходное положение
	Удалите лёд, чтобы разъём вернулся в исходное положение
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